ÇORLU TSO SOSYAL TESİS (1 ADET BİNA) KEŞİF LİSTESİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **İŞİN TANIMI** | **MİKTAR** | **BİRİM** | **BİRİM FİYATI** | **TUTAR** |
| **A** | **GİYDİRME CEPHE KAPLAMA UYGULAMALARI** | | |  | |
| **1** | **Kapaklı Sistem Alüminyum Giydirme Cephe Teşkili :** | 176,40 | M2 |  |  |
| Alüminyum Profiller Kapaklı Cephe Sistemi; statik hesaplar sonucu belirlenen düşey profiller ve yatay profillerden teşkil, elektro statik tozboya yada eloksal kaplaması, özel aksesuarları, bağlantı elemanları (ankraj, civata, bağlantı elemanları,dubel takımları, malzeme temini, vb) Epdm fitilleri, naylon ambalajı imalat ve montaj işçiliği, projelendirme, iş yerinde yatay - düşey taşıma dahil.KDV hariç birim m2 fiyatımız. |
| **2** | **Kapaklı Cephe Vizyon Camları :** | 168,40 | M2 |  |  |
| Teknik şartnamede belirtilen özelliklerde. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye, montaj dahil. KDV. hariç birim m2 fiyatımız. |
| **3** | **Çevre Kenar Yalıtımı :** | 131,00 | MT |  |  |
| 1 mm EPDM yalıtım membranı, giydirme cephe duvar arası düşey, yatay boşlukların kapatılarak su izolasyonunun hilti çivi, lama ve mastikleme tecriti ile sağlanması. Malzeme temini ve montaj dahil. KDV. hariç birim mt. fiyatımız. |
| **4** | **Şap Altı Sacları :** | 50,00 | MT |  |  |
| Cephe ile döşeme arasındaki boşluk, 2 mm kalınlığında galvaniz sacdan bükülme şap altı sacı konarak kapatılacaktır. Bu sacın üzerine şap betonu (işveren tarafından ) dökülecektir. Projelendirme imalat , ambalaj, nakliye, montaj dahil. KDV. hariç birim mt fiyatımız. |
| **5** | **Yangın Bariyeri Sacları :** | 32,00 | MT |  |  |
| Katlardan birinde çıkan yangında duman ve sıcak gazların diğer katlara yayılmasını önlemek için giydirme cephe ile tavan arasındaki geçitleri kapama ve su izolasyonu sağlamak amacıyla 2 mm kalınlığında galvaniz sacdan bükülme yangın ve duman bariyeri sacı konarak kapatılacaktır. Projelendirme imalat, nakliye, montaj dahil. KDV. hariç birim mt fiyatımız. |
| **TOPLAM** | | | | |  |
|  | | | | | |
| **B** | **ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA UYGULAMALARI** | | | | |
| **1** | **Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama (Pencere pr.) Teşkili :** | 63,29 | MT |  |  |
| 1,8 mm. et kalınlığında, naturel eloksallı, ısı yalıtımlı 78 mm.lik, alüminyum doğrama kasa,kayıt,kanat profili. Doğramaların köşe birleşimleri presli, epoksi dolguludur. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye ,montaj dahil. KDV.hariç birim mtül. fiyatımız. |
| **2** | **Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama (Kapı pr.) Teşkili :** | 27,20 | MT |  |  |
| 1,8 mm. et kalınlığında, naturel eloksallı, ısı yalıtımlı 78 mm.lik, alüminyum doğrama kasa,kayıt,kanat profili. Doğramaların köşe birleşimleri presli, epoksi dolguludur. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye ,montaj dahil. KDV.hariç birim mtül. fiyatımız. |
| **3** | **Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama (Sürme pr.) Teşkili :** | 144,90 | MT |  |  |
| 1,8 mm. et kalınlığında, naturel eloksallı, ısı yalıtımlı 145 mm.lik, alüminyum doğrama kasa,kayıt,kanat profili. Doğramaların köşe birleşimleri presli, epoksi dolguludur. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye ,montaj dahil. KDV.hariç birim mtül. fiyatımız. |
| **4** | **Alüminyum Doğrama Camları :** | 39,44 | M2 |  |  |
| Teknik şartnamede belirtilen özelliklerde. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye, montaj dahil. KDV. hariç birim m2 fiyatımız. |
| **5** | **Alüminyum Doğrama Camları :** | 70,24 | M2 |  |  |
| Teknik şartnamede belirtilen özelliklerde. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye, montaj dahil. KDV. hariç birim m2 fiyatımız. |
| **6** | **Alüminyum Sürme Aksesuarı :** | 4,00 | AD |  |  |
| Alüminyum sürmeler için avrupa menşeili kaldır sür mekanizması dahil. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye, montaj dahil. KDV hariç birim fiyatımız. |
| **7** | **Alüminyum Doğrama Vasistas Aksesuarı :** | 7,00 | AD |  |  |
| Alüminyum vasistaslar için menteşe, kol, makastan oluşan mekanizma dahil. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye, montaj dahil. KDV hariç birim fiyatımız. |
| **8** | **Alüminyum Doğrama Çift Kanat Kapı Aksesuarı :** | 2,00 | AD |  |  |
| Alüminyum kapılar için menteşe, kilit karşılığı, boru koldan oluşan mekanizma, kapı kapatıcı hidrolik dahil. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye, montaj dahil. KDV hariç birim fiyatımız. |
| **TOPLAM** | | | | |  |
|  | | | | | |
| **C** | **DEKORATİF KUTU PR. UYGULAMALARI** | | | | |
| **1** | **Aluminyum Dekoratif Kutu Teşkili :** | 955,00 | MT |  |  |
| 50x95 Aluminyum kutu profilden, idarenin belirlediği renkte ve özelliklerde. Projelendirme imalat, ambalaj, nakliye ,montaj dahil. KDV. hariç birim mtül. fiyatımız. |
| **TOPLAM** | | | | |  |
|  | | | | | |
| **G.TOPLAM** | | | | |  |

NOT: TÜM İMALAT FİYATLARININ HAZIRLANMASINDA TEKNİK ŞARTNAME DETAYLARI ESAS ALINACAKTIR. KDV DAHİL DEĞİLDİR. İLAVE EDİLECEKTİR.